Product program / System Microphone / Conference

TS-773

De gespecificeerde microfoon is een eenrichtings electret condensatormicrofoon die ontworpen is voor montage op de voorzitterseenheid en de delegerende eenheid. De microfoon heeft een XLR-4-32-uitgang en een ring-type spraakindicator op het hoofd die de werkingsstatus aangeeft van de conferentie-unit waarop de microfoon is gemonteerd. De nominale impedantie moet 1,8 kg ohm bedragen en de nominale gevoeligheid moet -37 dB bij 1 kHz bedragen. De frequentierespons moet tussen 100 en 13000 Hz liggen. De zwanenhals moet gemaakt zijn van zwart gelakt roestvrij staal, terwijl andere delen van zwart gelakt ABS-hars moeten zijn. De microfoonlengte is 368mm. Het gewicht is 90 g.
De eenrichtingselektrische condensatormicrofoon moet een TOA TS-773 of een goedgekeurd equivalent daarvan zijn.