Product program / System Microphone / Conference

TS-774

Указанный микрофон представляет собой однонаправленный электретный конденсаторный микрофон, предназначенный для установки на пульт председателя и делегата. Микрофон должен иметь выход XLR-4-32, а также речевой индикатор кольцевого типа на голове, который отображает рабочее состояние конференц-устройства, на которое был установлен микрофон. Номинальное сопротивление должно составлять 1,8 кг Ом, а номинальная чувствительность -37 дБ при частоте 1 кГц. Частотная характеристика должна составлять от 100 до 13 000 Гц. Секция Gooseneck должна быть выполнена из нержавеющей стали, окрашенной в черный цвет, а остальные секции - из смолы ABS, окрашенной в черный цвет. Длина микрофона должна составлять 518 мм. Вес должен составлять 105 г.
Однонаправленный электретный конденсаторный микрофон должен быть TOA TS-774 или утвержденным эквивалентом.