Product program / System Component / Interface

TS-775

Die spezifizierte ferngesteuerte Delegierten-Schnittstelleneinheit ermöglicht es Parteien an entfernten Orten, über eine Telefonleitung oder einen PC an Konferenzen teilzunehmen. Die ferngesteuerte Delegierten-Schnittstelleneinheit sollte mit 35 V Gleichstrom betrieben werden, der von der Zentraleinheit geliefert wird, und mit einem Eingang und einem Ausgang sowie den entsprechenden Lautstärkereglern ausgestattet sein. Die ferngesteuerte Delegierten-Schnittstelleneinheit sollte außerdem mit einem Sprachmodus-Wahlschalter ausgestattet sein, der sprachgesteuerte Sprachflüsse automatisch umkehrt, wenn er auf die automatische Position eingestellt ist. Er ermöglicht auch, Sprache manuell einzuleiten oder zu beenden, indem die Sprechtaste gedrückt wird, wenn der Wahlschalter auf die manuelle Position eingestellt ist. Der Betriebstemperaturbereich muss zwischen 0 &deg;C und +40 &deg;C und die Betriebsfeuchtigkeit unter 90 Prozent liegen. Das Gehäuse muss aus schwarz lackiertem, vorbeschichtetem Stahlblech bestehen und 700 g wiegen. Die Abmessungen sollten 160 (B) x 41,8 (H) x 100 (T) mm betragen.
Die ferngesteuerte Delegierten-Schnittstelleneinheit sollte ein TOA TS-775 oder ein zugelassenes Äquivalent sein.