Product program / System Component / Interface

TS-775

La unidad de interfaz de delegado remoto especificada deberá permitir a los participantes que se encuentren en lugares remotos participar en conferencias a través de una línea telefónica o de un PC. La unidad de interfaz de delegado remoto funcionará con 35 V CC alimentada por la unidad central y estará equipada con 1 entrada y 1 salida, además de sus respectivos controles de volumen. La unidad de interfaz de delegado remoto también estará equipada con un conmutador selector de modo de voz que invierte automáticamente los flujos de voz controlados por la voz cuando se ajusta a la posición automática y permite que la voz se inicie o termine manualmente pulsando la tecla de llamada cuando se ajusta a la posición manual. El intervalo de temperatura de funcionamiento estará comprendido entre 0&deg;C y +40&deg;C y la humedad de funcionamiento será inferior al 90 %. La caja será de chapa de acero pre-revestida pintada de negro y el peso será de 700 g. Las dimensiones serán de 160 (An) x 41,8 (Al) por 100 (P) mm.
La unidad de interfaz de delegado remoto debe ser un TOA TS-775 o equivalente aprobado.