Product program / System Component / System Manager / Central Unit

TS-780    CE

Die zentrale Steuereinheit sollte die Delegierten- und Vorsitzendeneinheiten über einen 8-poligen Din-Anschluss konfigurieren und steuern. Automatische Testfunktionen beim Einschalten überprüfen genau die Systemkonfiguration. Die zentrale Steuereinheit sollte über eine eingebaute digitale Schaltung zur Rückkopplungsunterdrückung verfügen, um akustische Rückkopplungen zu verhindern. Die Einheit ist in der Lage, 64 Delegierten-/Vorsitzendeinheiten zu verwalten. Die Steuerung mehrerer Einheiten sollte durch den Anschluss mehrerer Zentraleinheiten in einer Master-Slave-Verbindung möglich sein. Insgesamt drei Zentraleinheiten können zu einem System von 192 Einheiten verbunden werden. Das System sollte eine Out-of-the-Box-Lösung sein, so dass nach dem Einschalten des Systems keine Initialisierung erforderlich ist. Die Überwachung von Meetings kann direkt auf der SD-Karte oder einem externen Aufnahmegerät im MP3-Format aufgezeichnet bzw. wiedergegeben werden. Die Anzahl der Mikrofone, die gleichzeitig geöffnet werden können, kann zwischen 0 und 4 eingestellt werden. Sie werden nach 30 Sekunden automatisch stumm geschaltet, wenn sie nicht manuell ausgeschaltet werden. Es sollte nur zwei EIA-Baugruppenträger verwenden und ihre Abmessungen sollten 420 (B) × 96,1 (H) × 226,2 (T) mm (betragen. Das Gewicht sollte 3 kg betragen und die Frontplatte ist aus schwarzem Aluminium mit oberflächenbehandeltem Stahlblechgehäuse.