Product program / System Component / System Manager / Central Unit

TS-780    CE

La unidad de control central configurará y controlará los puestos de comunicación de delegado y presidente a través de una conexión din de 8 pines. Las funciones de prueba automática en el encendido verificarán con precisión la configuración del sistema. La unidad de control central tendrá un circuito digital de supresión de retroalimentación a bordo para evitar la retroalimentación acústica. La unidad es capaz de manejar 64 unidades de delegado/presidente. El control de más unidades debe ser posible conectando varias unidades de control central en una conexión maestro-esclavo. Un total de tres unidades centrales pueden ser interconectadas para formar un sistema de 192 unidades. El sistema debe ser una solución lista para usar, por lo que no se requiere inicialización una vez que se enciende el sistema. La supervisión de las reuniones puede grabarse y reproducirse directamente desde y hacia una tarjeta SD o un dispositivo de grabación externo utilizando el formato MP3. El número de micrófonos que pueden abrirse al mismo tiempo puede ajustarse entre 0 - 4 y se silenciará automáticamente después de 30 segundos a menos que se apague manualmente. Utilizará sólo dos espacios de montaje de componentes EIA y sus dimensiones serán de 420 (ancho) × 96,1 (alto) × 226,2 (profundidad) mm (16,54" × 3,78" × 8,91"). El peso debe ser de 3 kg (6,61 lb.) y acabado en panel frontal de aluminio negro con caja de chapa de acero tratada en la superficie.