Product program / System Component / System Manager / Central Unit

TS-780    CE

L’unité centrale de contrôle doit configurer et contrôler les unités déléguées et présidentielles par le biais d’une connexion à 8 broches. Les fonctions de test automatiques à la mise sous tension permettent de vérifier avec précision la configuration du système. L’unité centrale de commande doit être équipée d’un circuit numérique de suppression de l’effet Larsen afin d’éviter tout effet Larsen acoustique. L’unité est capable de traiter 64 unités déléguées/présidentes. La commande de plusieurs unités doit être possible en connectant plusieurs unités centrales de commande dans une connexion maître-esclave. Au total, trois unités centrales peuvent être interconnectées pour former un système de 192 unités. Le système doit être une solution prête à l’emploi, de sorte qu’aucune initialisation n’est nécessaire une fois le système mis sous tension. La surveillance des réunions peut être enregistrée et lue directement depuis et vers une carte SD ou un appareil d’enregistrement externe au format MP3. Le nombre de microphones qui peuvent être ouverts en même temps peut être réglé entre 0 et 4 et sera automatiquement mis en sourdine au bout de 30 secondes, sauf en cas de coupure manuelle. Il n’utilise que deux emplacements de rack de composants EIA et ses dimensions sont de 420 (L) × 96,1 (H) × 226,2 (P) mm (16,54 × 3,78 × 8,91). Le poids sera de 3 kg (6,61 lb) et le panneau frontal en aluminium noir avec boîtier en tôle d’acier traitée en surface.