Product program / System Component / System Manager / Central Unit

TS-780    CE

Centralna jednostka sterująca konfiguruje i steruje pulpitami uczestników i przewodniczącego za pomocą 8-stykowego złącza din. Automatyczne funkcje testowe po włączeniu zasilania dokładnie weryfikują konfigurację systemu. Centralna jednostka sterująca musi być wyposażona w pokładowy cyfrowy układ tłumienia sprzężeń zwrotnych, aby zapobiec wystąpieniu sprzężeń akustycznych. Urządzenie może obsługiwać 64 pulpity uczestników/przewodniczących. Sterowanie większą liczbą jednostek powinno być możliwe poprzez połączenie kilku jednostek centralnych w połączeniu master slave. Łącznie można połączyć trzy jednostki centralne, aby stworzyć system składający się z 192 jednostek. System powinien być rozwiązaniem typu out of the box, więc nie jest wymagana inicjalizacja po włączeniu zasilania systemu. Monitorowanie spotkań może być nagrywane i odtwarzane bezpośrednio z karty SD lub zewnętrznego urządzenia nagrywającego w formacie MP3. Liczba mikrofonów, które mogą być jednocześnie otwarte, może być ustawiona w zakresie od 0 do 4 i po 30 sekundach zostanie automatycznie wyciszona, chyba że zostanie ręcznie wyłączona. Wykorzystuje on tylko dwie części składowe szafy EIA, a jego wymiary wynoszą 420 (szerokość) × 96,1 (wysokość) × 226,2 (głębokość) mm (16,54 × 3,78 × 8,91). Ciężar powinien wynosić 3 kg (6,61 lb.) i wykończony jest w czarnym aluminiowym panelu przednim z obrobioną powierzchniowo obudową z blachy stalowej.