Product program / System Microphone / Conference

TS-781

Die Vorsitzendeneinheit hat die Möglichkeit, an der Konferenz oder dem Meeting teilzunehmen und sie zu leiten. Die Einheit sollte die gleiche kompakte Bauweise und Funktionen wie die Delegierteneinheit haben und außerdem über zwei zusätzliche Tasten verfügen: eine Prioritäts-Taste, die dem Vorsitzenden Vorrang vor allen Delegierten gibt, und eine Sprechtaste, die dem Vorsitzenden den Zugang zum Mikrofon ermöglicht, und dabei den internen Lautsprecher deaktiviert, um akustische Rückkopplungen zu verhindern. In der Position AUS kann der Vorsitzende weiterhin die Delegierteneinheiten überwachen, während das Mikrofon ausgeschaltet bleibt. Die Vorsitzendeneinheiten sollten von der zentralen Steuereinheit (TS-780) mit Eigenstrom versorgt werden.
Das Mikrofon sollte am Kopf über eine ringförmige LED-Betriebsleuchte verfügen, die den Betriebszustand während des Betriebs anzeigt. Das Mikrofon kann über einen verriegelbaren 4-poligen Stecker von der Einheit an- und abgezogen werden. Es sollten zwei optionale Mikrofontypen zur Verfügung stehen: Standardlänge und große Reichweite. Die Oberfläche der Einheit sollte aus ABS-Harz in einer Silber-Metallic-Lackierung mit schwarzer Grundierung und einem Gewicht von 800 g bestehen. Die Abmessungen der Einheit sollten 145,3 (B) × 70,7 (H) × 150,5 (T) mm betragen