Product program / System Microphone / Conference

TS-781

La unidad del presidente tendrá la posibilidad de participar y guiar la conferencia o reunión. La unidad tendrá el mismo diseño compacto y las mismas funciones que la unidad de delegado, así como dos botones adicionales: el botón de prioridad, que da prioridad al presidente sobre cualquier otro delegado, y el botón de voz, que permite al presidente acceder al micrófono y, al hacerlo, desactiva el altavoz interno, lo que impide la retroalimentación acústica. En la posición OFF, el presidente podrá seguir controlando las unidades de delegado mientras el micrófono esté apagado. Los puestos de comunicación de presidente deben ser autoalimentados por la unidad de control central (TS-780).
El micrófono debe tener un anillo tipo LED en uso localizado en la cabeza que iluminará el estado de operación cuando esté en uso. El micrófono se puede conectar y desconectar de la unidad a través de un conector de bloqueo de 4 clavijas. Habrá dos tipos opcionales de micrófonos disponibles, de longitud estándar y de largo alcance. El acabado de la unidad será de resina ABS en una pintura metalizada de color negro con base negra y con un peso de 800 g. Las dimensiones de la unidad serán de 145,3 (ancho) × 70,7 (alto) × 150,5 (profundidad) mm (5,72" × 2,78" × 5,93")