Product program / System Microphone / Conference

TS-781

L'unité du président a la possibilité de participer et de guider la conférence ou la réunion. L'unité doit avoir le même design compact et les mêmes fonctions que l'unité de délégué et avoir deux boutons supplémentaires : le bouton de priorité, donnant au président la priorité sur tout délégué et un bouton de parole permettant au président d'accéder au microphone. En position OFF, le président sera toujours en mesure de surveiller les unités déléguées pendant que le microphone est éteint. Les unités président doivent être auto-alimentées par l'unité centrale de contrôle (TS-780). Le microphone doit être équipé d'une lampe à diode électroluminescente de type anneau située à la tête, qui éclairera l'état de fonctionnement en cours d'utilisation. Le microphone peut être fixé et détaché de l'unité via un connecteur à 4 broches verrouillable. Deux types de microphones sont disponibles en option : longueur standard et longue portée. La finition de l'unité doit être en résine ABS dans une peinture métallisée avec une base noire et pesant 800 g (1,76 lb). Les dimensions de l'unité doivent être 145,3 (W) × 70,7 (H) × 150,5 (D) mm (5,72 × 2,78 × 5,93 )