Product program / System Microphone / Conference

TS-781

Dział przewodniczącego ma możliwość uczestniczenia w konferencji lub posiedzeniu i kierowania nimi. Urządzenie powinno mieć tę samą kompaktową konstrukcję i funkcje, co pulpit uczestnika, a także dwa dodatkowe przyciski: przycisk priorytetowy, dający przewodniczącemu pierwszeństwo przed każdym uczestnikiem oraz przycisk głosowy umożliwiający przewodniczącemu dostęp do mikrofonu, a tym samym wyłączający wewnętrzny głośnik zapobiegający wystąpieniu sprzężenia akustycznego. W pozycji OFF przewodniczący nadal będzie mógł monitorować pulpity uczestników, gdy mikrofon jest wyłączony. Jednostki przewodniczącego są zasilane samodzielnie przez centralną jednostkę sterującą (TS-780).
Mikrofon powinien być wyposażony w lampę typu pierścieniowego LED umieszczoną na głowicy, która będzie świecić statusem pracy podczas pracy. Mikrofon można podłączyć i odłączyć od urządzenia za pomocą 4-stykowego złącza blokującego. Dostępne są dwa opcjonalne rodzaje mikrofonów, standardowa długość i duży zasięg. Wykończenie urządzenia powinno być wykonane z żywicy ABS w malowaniu sliver metalicznej farbą o czarnej podstawie i masie 800 g (1,76 lb.) Wymiary urządzenia powinny wynosić 145,3 (szerokość) × 70,7 (wysokość) × 150,5 (głębokość) mm (5,72 × 2,78 × 5,93)