Product program / System Microphone / Conference

TS-782

L'unité déléguée permet aux délégués de parler et d'écouter la réunion via un haut-parleur interne. L'unité doit fournir une reproduction sonore cristalline et une excellente intelligibilité. Les unités doivent être compactes et légères, ce qui facilite leur installation et leur stockage. L'unité de délégué doit avoir un bouton de parole et en position ON, elle peut accéder au microphone tout en désactivant le haut-parleur interne empêchant le retour acoustique. En position OFF, le délégué sera toujours en mesure de surveiller d'autres unités déléguées pendant que le microphone est éteint. Les unités de délégué doivent être auto-alimentées par l'unité de contrôle centrale (TS-780). Le microphone doit être équipé d'une lampe à diode électroluminescente de type anneau située à la tête, qui éclairera l'état de fonctionnement en cours d'utilisation. Le microphone peut être fixé et détaché de l'unité via un connecteur à 4 broches verrouillable. Deux types de microphones sont disponibles en option : longueur standard et longue portée. La finition de l'unité doit être en résine ABS dans une peinture métallisée avec une base noire et pesant 800 g (1,76 lb). Les dimensions de l'unité doivent être 145,3 (W) × 70,7 (H) × 150,5 (D) mm (5,72 × 2,78 × 5,93 )  Suppléments optionnels : Rallonge : YR-780-2M, YR-780-10M Microphone : TS-773 (standard), TS-774 (long) fabriqué par TOA Corporation