Product program / System Microphone / Conference

TS-782

De deelnemerseenheid stelt de deelnemers in staat om te spreken en naar de vergadering te luisteren via een interne luidspreker. Het apparaat moet een kristalheldere geluidsweergave en een uitstekende verstaanbaarheid bieden. De apparaten moeten compact en licht zijn, zodat ze gemakkelijk te installeren en op te slaan zijn.
De deelnemerseenheid moet een spraakknop hebben en in de stand ON kan de microfoon worden gebruikt terwijl de interne luidspreker wordt uitgeschakeld om akoestische feedback te voorkomen. In de UIT-stand kan de deelnemer nog steeds andere eenheden van de deelnemer controleren terwijl de microfoon is uitgeschakeld. De gedelegeerde eenheden worden door de centrale controle-eenheid (TS-780) van eigen voeding voorzien.
De microfoon moet voorzien zijn van een ringleidingverlichting aan de kop die de bedrijfsstatus tijdens het gebruik verlicht. De microfoon kan worden bevestigd en losgekoppeld van het toestel via een 4-pins vergrendelde connector. Er zijn twee optionele soorten microfoons beschikbaar, namelijk een standaardlengte en een groot bereik. De afwerking van de eenheid moet bestaan uit ABS-hars in een zwarte basisverf met een laagje ABS-hars en een gewicht van 800 g (1,76 lb.) De afmetingen van de eenheid zijn 145,3 (B) × 70,7 (H) × 150,5 (D) mm (5,72 × 2,78 × 5,93)
Optionele extra's: Verlengkabel: JR-780-2M, JR-780-10M
Microfoon: TS-773 (standaard), TS-774 (lang) geproduceerd door TOA Corporation