Product program / System Component / System Manager / Central Unit

TS-800    CE

Zentrale Steuereinheit des Infrarot-Konferenzsystems in stabilem Metallgehäuse zur Tischaufstellung oder 19-Zoll Gestellschrankmontage mit optionalen Einbauwinkeln bei einem Platzbedarf von 4 HE. Ausgelegt für den Betrieb von bis zu 64 Teilnehmer-Sprechstellen sowie beliebig vielen passiven Mithörern.
  Bedienelemente, Anzeigen und Funktionen:  Begrenzung der gleichzeitigen Übertragung von 1, 2, oder 4 Sprechstellen einstellbar. Bei Überschreitung der Begrenzung kann eine der drei Vorrangeinstellungen gewählt werden:  &nbsp;- Sperrung später aktivierter Übertragungen  &nbsp;- Freischaltung später aktivierter Übertragungen durch Beendigung der ersten Übertragungen  &nbsp;- Beibehaltung der ersten Übertragung und Freischaltung späterer aktivierter Übertragungen durch Beendigung der der ersten Übertragung folgenden Übertragung  Automatische Mikrofonabschaltung nach Redebeendigung wahlweise zuschaltbar. Zentraler Lautstärkesteller für die Sprechstellenlautsprecher. Anzeige des Betriebszustandes der vier Übertragungskanäle, der Übertragung von Steuersignalen und des Batteriezustandes der Sprechstellen. Einschalter mit Betriebsanzeige sowie Kopfhöreranschluss mit Lautstärkesteller.  Funktion zur Prüfung der einwandfreien Kommunikation zwischen den Sprechstellen und der Zentraleinheit. 
  Ein- und Ausgänge:  Getrennt regelbare Eingänge für ein Mikrofon und ein Zuspielgerät (z.B. CD-Player), Ausgänge zum Anschluss von Aufnahmegeräten (z.B. Protokollrekorder) und Lautsprecher­anlagen. 4 BNC-Anschlüsse für Infrarot-Transceiver, davon bis zu 16 IR-Transceiver über Verteiler anschließbar.  Serielle Schnittstelle RS 232 zur optionalen Steuerung des Konferenzsystems mittels Bedienrechner oder Mediensteuerung.  Steckernetzgerät im Lieferumfang.
Spannungsversorgung: 100 – 240 V~, 50/60 Hz
Mikrofoneingang: -60 dBV, 600 Ohm
 Tonträgereingang (AUX): -20 dBV, 10 kOhm
Aufnahme- u. Verstärkerausg.: -20 dBV
Ausführung: silbergrau metallic
Abmessungen (B x H x T): 359 x 119 x 180 mm
Gewicht: 2,7 kg
  Fabrikat: TOA
Typ: TS-800