Product program / System Component / System Manager / Central Unit

TS-800    CE

Unidad de control central, el sistema

de conferencia por infrarrojos en una resistente carcasa metálica para el montaje en el escritorio o en un armario de rack de 19 pulgadas con soportes de instalación opcionales con un espacio de 4 unidades. Diseñado para la operación de hasta 64 estaciones participantes, así como para un número ilimitado de oyentes pasivos. 
Controles, indicadores y características:
Limite la transmisión simultánea de 1, 2 o 4 intercomunicadores. Cuando se excede el límite, se puede seleccionar uno de los tres ajustes de prioridad:
-Bloqueo de transferencias
activadas posteriormente -Desbloqueo de transferencias activadas posteriormente hasta la finalización de las primeras emisiones
-Mantener la primera transferencia y desbloquear las transferencias activadas posteriormente deteniendo la transferencia después de la primera transmisión El micrófono
automático se puede activar después de la conversación. Control central de volumen para el altavoz de los puntos de habla. Visualización del estado de funcionamiento de los cuatro canales de transmisión, de la transmisión de las señales de control y del estado de las baterías de las estaciones. Interruptor con indicador de encendido y toma de auriculares con control de volumen.
Función para comprobar la correcta comunicación entre las estaciones y la unidad central.

Entradas y salidas: Unidad de control central, el sistema

de conferencia por infrarrojos en una resistente carcasa metálica para el montaje en el escritorio o en un armario de rack de 19 pulgadas con soportes de instalación opcionales con un espacio de 4 unidades. Diseñado para la operación de hasta 64 estaciones participantes, así como para un número ilimitado de oyentes pasivos. 

Controles, indicadores y características:
Limite la transmisión simultánea de 1, 2 o 4 intercomunicadores. Cuando se excede el límite, se puede seleccionar uno de los tres ajustes de prioridad:
-Bloqueo de transferencias
activadas posteriormente -Desbloqueo de transferencias activadas posteriormente hasta la finalización de las primeras emisiones
-Mantener la primera transferencia y desbloquear las transferencias activadas posteriormente deteniendo la transferencia después de la primera transmisión El micrófono
automático se puede activar después de la conversación. Control central de volumen para el altavoz de los puntos de habla. Visualización del estado de funcionamiento de los cuatro canales de transmisión, de la transmisión de las señales de control y del estado de las baterías de las estaciones. Interruptor con indicador de encendido y toma de auriculares con control de volumen.
Función para comprobar la correcta comunicación entre las estaciones y la unidad central.

Entradas y salidas:
Entradas controlables por separado a las salidas para conectar dispositivos de grabación (p. ej. grabador de registros) y Lautsprecher-Anlagen, un micrófono y un dispositivo de reproducción (p. ej. reproductor de CD). 4 conectores BNC para transceptores de infrarrojos, de los cuales se pueden conectar hasta 16 transceptores de infrarrojos vía distribución.
Interfaz serie RS 232 para el control opcional del sistema de conferencia mediante ordenador o control de medios.
Fuente de alimentación incluida.