Product program / System Component / System Manager / Central Unit

TS-800    CE

Centrale bedieningsunit van het infrarood-vergadersysteem
in een stevige metalen behuizing op de tafel of gemonteerd in een 19-inch rack met optionele installatiebeugels met een ruimte van 4 units. Ontworpen voor de werking van maximaal 64 deelnemerunits en een onbeperkt aantal passieve luisteraars. 
Bedieningselementen, indicatoren en functies:
Beperk de gelijktijdige verzending van 1, 2 of 4 intercoms kan worden ingesteld. Bij overschrijding van de limiet kan een van de drie prioriteitsinstellingen worden geselecteerd:
-Blokkeren van later geactiveerde overdrachten
-De vrijgave van later geactiveerde overdrachten door middel van de voltooiing van de eerste uitzendingen
-Handhaving van de eerste overdracht en ontgrendeling van de later geactiveerde overdrachten door de overdracht na de eerste verzending te stoppen.
Automatische microfoon kan na de speech worden geactiveerd. Centrale volumeregelaar voor de spraakpuntluidspreker. Weergave van de bedrijfstoestand van de vier zendkanalen, de verzending van besturingssignalen en de batterijstatus van de stations. Schakelaar met aan/uit-lampje en hoofdtelefoonaansluiting met volumeregelaar.
Functie voor het controleren van de juiste communicatie tussen de stations en de centrale unit.
In- en uitgangen: centrale besturingsunit het infrarood vergadersysteem
in een stevige metalen behuizing op de tafel of gemonteerd in een 19-inch rack met optionele installatiebeugels met een ruimte van 4 units. Ontworpen voor de werking van maximaal 64 deelnemerunits en een onbeperkt aantal passieve luisteraars. 
Bedieningselementen, indicatoren en functies:
Beperk de gelijktijdige verzending van 1, 2 of 4 intercoms kan worden ingesteld. Bij overschrijding van de limiet kan een van de drie prioriteitsinstellingen worden geselecteerd:
-Blokkeren van later geactiveerde overdrachten
-De vrijgave van later geactiveerde overdrachten door middel van de voltooiing van de eerste uitzendingen
-Handhaving van de eerste overdracht en ontgrendeling van de later geactiveerde overdrachten door de overdracht na de eerste verzending te stoppen.
Automatische microfoon kan na de speech worden geactiveerd. Centrale volumeregelaar voor de spraakpuntluidspreker. Weergave van de bedrijfstoestand van de vier zendkanalen, de verzending van besturingssignalen en de batterijstatus van de stations. Schakelaar met aan/uit-lampje en hoofdtelefoonaansluiting met volumeregelaar.
Functie voor het controleren van de juiste communicatie tussen de stations en de centrale unit.
In- en uitgangen:
Afzonderlijk regelbare ingangen naar uitgangen voor het aansluiten van opnameapparaten (bijv. logrecorder) en luidsprekerinstallaties, een microfoon en een afspeelapparaat (bijv. cd-speler). 4 BNC-connectoren voor infraroodzendontvangers waarvan 16 infraroodzendontvangers via distributie kunnen worden aangesloten.
Seriële interface RS 232 voor optionele besturing van het vergadersysteem met een bedieningscomputer of mediacontrole.
Voeding inbegrepen.