Product program / System Component / System Manager / Central Unit

TS-800    CE

Centralna jednostka sterująca dla systemu konferencyjnego na podczerwień
w stabilnej metalowej obudowie do blatu biurka lub montażu w szafie typu rack 19 z opcjonalnymi uchwytami montażowymi i miejscem na 4 jednostki. Przeznaczony do obsługi do 64 stacji uczestników, jak również nieograniczonej liczby słuchaczy pasywnych. 
Kontrole, wskaźniki i funkcje:
Ograniczenie jednoczesnej transmisji 1, 2 lub 4 domofonów. W przypadku przekroczenia limitu można wybrać jedno z trzech ustawień priorytetu:
-Blokowanie później włączonych transferów
-Odblokowanie później włączonych transferów poprzez zakończenie pierwszych audycji
-Utrzymanie pierwszego transferu i odblokowanie później odblokowanych transferów poprzez zatrzymanie transferu po pierwszej transmisji
Automatyczny mikrofon może być aktywowany po wykryciu mowy. Centralny regulator głośności dla głośnika z punktami mowy. Wyświetlanie stanu pracy czterech kanałów transmisyjnych, transmisji sygnałów sterujących i stanu akumulatora stacji. Przełącznik ze wskaźnikiem zasilania i gniazdem słuchawkowym z regulacją głośności.
Funkcja sprawdzania prawidłowej komunikacji między stacjami a jednostką centralną.
Wejścia i wyjścia: Centralna jednostka sterująca dla systemu konferencyjnego na podczerwień
w stabilnej metalowej obudowie do blatu biurka lub montażu w szafie typu rack 19 z opcjonalnymi uchwytami montażowymi i miejscem na 4 jednostki. Przeznaczony do obsługi do 64 stacji uczestników, jak również nieograniczonej liczby słuchaczy pasywnych. 
Kontrole, wskaźniki i funkcje:
Ograniczenie jednoczesnej transmisji 1, 2 lub 4 domofonów. W przypadku przekroczenia limitu można wybrać jedno z trzech ustawień priorytetu:
-Blokowanie później włączonych transferów
-Odblokowanie później włączonych transferów poprzez zakończenie pierwszych audycji
-Utrzymanie pierwszego transferu i odblokowanie później odblokowanych transferów poprzez zatrzymanie transferu po pierwszej transmisji
Automatyczny mikrofon może być aktywowany po wykryciu mowy. Centralny regulator głośności dla głośnika z punktami mowy. Wyświetlanie stanu pracy czterech kanałów transmisyjnych, transmisji sygnałów sterujących i stanu akumulatora stacji. Przełącznik ze wskaźnikiem zasilania i gniazdem słuchawkowym z regulacją głośności.
Funkcja sprawdzania prawidłowej komunikacji między stacjami a jednostką centralną.
Wejścia i wyjścia:
Oddzielnie sterowane wejścia i wyjścia do podłączania urządzeń rejestrujących (np. rejestratora dzienników) i systemów głośnikowych, mikrofonu i urządzenia odtwarzającego (np. odtwarzacza CD). 4 złącza BNC dla przekaźników podczerwieni, z których do 16 można podłączyć poprzez system dystrybucji.
Interfejs szeregowy RS 232 do opcjonalnego sterowania systemem konferencyjnym za pomocą komputera obsługującego lub systemu sterowania mediami.
Zasilacz w zestawie.