Product program / System Component / System Manager / Central Unit

TS-800    CE

Центральный пульт управления инфракрасной системой конференц-связи
в прочном металлическом корпусе для настольного использования или монтажа в стойке шкафного типа на 19 дюймов с дополнительными монтажными кронштейнами с пространством в 4 блока. Предназначен для работы до 64 станций-участниц, а также для неограниченного количества пассивных слушателей. 
Органы управления, индикаторы и функции:
Можно ограничить одновременную передачу до 1, 2 или 4 домофонов. При превышении этого предела может быть выбрана одна из трех настроек приоритета:
-Блокировка последующих включений передачи данных
-Разблокировка последующих разрешенных передач посредством завершения трансляции первых передач
-Поддержание первой передачи и разблокировка последующих разрешенных передач путем остановки передачи после первой передачи
Автоматический микрофон может быть активирован либо после произнесения речи. Центральный регулятор громкости для выступающего. Отображение рабочего состояния четырех каналов передачи, сигналов управления и состояния батареи станций. Переключатель с индикатором питания и разъемом для наушников с регулятором громкости.
Функция проверки правильности связи между станциями и центральным пультом.
Входы и выходы: Центральный пульт управления инфракрасной системой конференц-связи
в прочном металлическом корпусе для настольного использования или монтажа в стойке шкафного типа на 19 дюймов с дополнительными монтажными кронштейнами с пространством в 4 блока. Предназначен для работы до 64 станций-участниц, а также для неограниченного количества пассивных слушателей. 
Органы управления, индикаторы и функции:
Можно ограничить одновременную передачу до 1, 2 или 4 домофонов. При превышении этого предела может быть выбрана одна из трех настроек приоритета:
-Блокировка последующих включений передачи данных
-Разблокировка последующих разрешенных передач посредством завершения трансляции первых передач
-Поддержание первой передачи и разблокировка последующих разрешенных передач путем остановки передачи после первой передачи
Автоматический микрофон может быть активирован либо после произнесения речи. Центральный регулятор громкости для выступающего. Отображение рабочего состояния четырех каналов передачи, сигналов управления и состояния батареи станций. Переключатель с индикатором питания и разъемом для наушников с регулятором громкости.
Функция проверки правильности связи между станциями и центральным пультом.
Входы и выходы:
Отдельно управляемые входы для подключения записывающих устройств (например, регистратора) и оборудования громкой связи, микрофона и устройства воспроизведения (например, CD-плеера). 4 разъема BNC для инфракрасных приемопередатчиков, из которых можно подключить до 16 ИК-приемопередатчиков через распределение.
Последовательный интерфейс RS 232 для дополнительного управления конференц-системой с помощью операционного компьютера или мультимедийного управления.
В комплект поставки входит блок питания.