Product program / System Microphone / Conference

TS-801    CE

La Unidad de Presidencia se instalará y desmontará fácilmente. La Unidad de Coordinación contará con una tecla de prioridad de discurso, que le permitirá tener prioridad sobre la Unidad de Delegados cuando haga uso de la palabra. La Unidad de Coordinación debe proporcionar un terminal de entrada de micrófono usando el tipo combinado de conector XLR-4-31 para el micrófono estándar (opcional) o el micrófono largo (opcional). La Unidad de Presidencia contará con un orador monitor: Mini Jack para auriculares de 8 ohmios, 0,2 vatios y (2) auriculares. La Unidad del Presidente incluirá un indicador LED, que proporcionará un indicador de voz, un indicador de alimentación / indicador de batería baja y un indicador de fuera del rango de comunicación. La Unidad del Presidente deberá funcionar con el adaptador de CA (opcional) o con la batería de iones de litio (opcional). La Unidad del Presidente estará equipada con un indicador de batería restante. Dos tipos de micrófonos dedicados estarán disponibles como productos opcionales: el tipo estándar y el tipo largo. El requisito de alimentación será una batería de 7,4 VCC (opcional) y un adaptador de CA de 9 VCC (opcional). La Unidad del Presidente pesará 1,39 lbs. (630 g) y deberá estar terminado: Panel superior: Resina ABS, gris metalizado, pintura, semimate con dimensiones (ancho x alto x fondo) 210 x 65,9 x 152 mm.