Product program / System Microphone / Conference

TS-801    CE

De voorzittersunit is gemakkelijk te installeren en te verwijderen. De voorzittersunit heeft een prioriteitsspraaktoets die voorrang heeft op de deelnemersunit bij het spreken. De voorzitterseenheid dient te voorzien in een microfooningang met het gecombineerde type XLR-4-31-aansluiting voor de (optionele) standaardmicrofoon of de (optionele) lange microfoon. De voorzittersunit moet een monitorluidspreker bevatten: 8 ohm, 0,2 watt en (2) een hoofdtelefoon minijack. De voorzitterseenheid heeft een led-indicator, die een spraak-, stroom- en batterij-indicator en een indicator voor het buiten het communicatiebereik van de voorzitterseenheid bevat. De voorzittersunit zal werken op de AC-adapter (optioneel) of de lithium-ion-accu (optioneel). De voorzittersunit zal uitgerust zijn met een accuniveau-indicator. Er zijn twee soorten speciale microfoons beschikbaar als optionele producten: het standaardtype en het lange type. De stroomvereisten zijn 7,4 VDC (optioneel) accu, 9 VDC (optioneel) AC-adapter. De voorzittersunit zal 1,39 lbs wegen. (630 g) en zal als volgt worden afgewerkt: Bovenpaneel: ABS-hars, zilvergrijs metallic, verf, semi-mat met afmetingen (B x H x D) 8,3” x 2,6” x 6” (210 x 65,9 x 152 mm).