Product program / System Microphone / Conference

TS-801    CE

TS-801 to pulpit przewodniczącego przeznaczony do pracy w systemie konferencyjnym serii 800. Ponieważ pracuje z wykorzystaniem transmisji w podczerwieni, nie wymaga on okablowania. Daje to w rezultacie dużą prostotę i swobodę montażu. Pulpit TS-801 wyposażony jest w przycisk priorytetu, który pozwala mu zabrać głos podczas nadawania któregokolwiek z pulpitów delegata TS-802. Pulpit przewodniczącego TS-801 może być zasilany z wykorzystaniem adaptera AC AD-0910, bądź też baterii litowo-jonowej BP-900 (pulpit wyposażony jest we wskaźnik stanu baterii). Do pracy z TS-801 przewidziane są dwa&nbsp;typy mikrofonu na gęsiej szyjce: TS-903 oraz TS-904.