Product program / System Microphone / Conference

TS-801    CE

Блок делегатов должен легко устанавливаться и демонтироваться. Блок председателя должен иметь ключ для приоритетной речи, который позволяет ему иметь приоритет перед блоком для делегатов во время выступления. Блок председателя обеспечивает микрофонный входной разъем с использованием комбинированного типа разъема XLR-4-31 для (опционально) стандартного микрофона или (опционально) длинного микрофона. Блок председателя должен включать мониторный динамик: 8 Ом, 0,2 Ватт и 2 (два) мини-разъема для наушников. Подразделение председателя должно включать в себя светодиодный индикатор, который должен показывать речь, индикатор питания / низкого заряда батареи и вне диапазона связи индикатор. Блок делегатов должен работать либо от блока питания (опционально), либо от литий-ионного аккумулятора (опционально). Блок председателя должен быть оснащен индикатором оставшегося заряда батареи. В качестве дополнительного оборудования предлагаются два типа специализированных микрофонов: стандартный тип и длинный тип. Потребность в питании должна составлять 7,4 В постоянного тока (опционально), 9 В постоянного тока (опционально), адаптер переменного тока. Делегатский блок должно весить 1,39 фунта. (630g) и должна быть закончена: Верхняя панель: Смола ABS, серый металл, краска, полуматовая с размерами (Ш x В x Г) 8,3 x 2,6 x 6 (210 x 65,9 x 152 мм).