Product program / System Microphone / Conference

TS-802    CE

La Unidad de Delegados se instalará y desmontará fácilmente. La Unidad de Delegados proveerá: Micrófono Terminal de entrada que utiliza el tipo combinado de conector XLR-4-31 para el micrófono estándar (opcional) o el micrófono largo (opcional). Altavoz de monitor: Mini Jack para auriculares de 8 ohmios, 0,2 vatios y (2) auriculares. La Unidad de Delegados incluirá un indicador LED, que proporcionará un indicador de voz, un indicador de alimentación / indicador de batería baja y un indicador de fuera del alcance de la comunicación. La unidad de delegado debe funcionar con el adaptador de CA (opcional) o con la batería de iones de litio (opcional). Dos tipos de micrófonos dedicados estarán disponibles como productos opcionales: el tipo estándar y el tipo largo. El requisito de alimentación será una batería de 7,4 VCC (opcional) y un adaptador de CA de 9 VCC (opcional). La Unidad de Delegados pesará 1,39 lbs. (630 g) y deberá estar terminado: Panel superior: Resina ABS, gris metalizado, pintura, semimate con dimensiones (ancho x alto x fondo) 210 x 65,9 x 152 mm.