Product program / System Microphone / Conference

TS-802    CE

De deelnemersunit is gemakkelijk te installeren en te verwijderen. De deelnemersunit omvat: aansluitklem voor microfooningang via gecombineerd type XLR-4-31 connector voor (optionele) standaardmicrofoon of (optionele) lange microfoon. Monitorluidspreker: 8 ohm, 0,2 watt en (2) minijack voor hoofdtelefoon. De gedelegeerde eenheid moet een LED-indicator bevatten, die een spraak-, stroom- en batterij-indicator en een indicator voor buiten het communicatiebereik moet weergeven. De deelnemersunit zal werken op de AC-adapter (optioneel) of de lithium-ion-accu (optioneel). Er zijn twee soorten speciale microfoons beschikbaar als optionele producten: het standaardtype en het lange type. De stroomvereisten zijn 7,4 VDC (optioneel) accu, 9 VDC (optioneel) AC-adapter. De deelnemersunit zal 1,39 lbs wegen. (630 g) en zal als volgt worden afgewerkt: Bovenpaneel: ABS-hars, zilvergrijs metallic, verf, semi-mat met afmetingen (B x H x D) 8,3” x 2,6” x 6” (210 x 65,9 x 152 mm).