Product program / System Microphone / Conference

TS-802    CE

Блок делегатов должен быть легко установлен и демонтирован. Делегатская группа должна обеспечивать: Входной разъем микрофона с комбинированным типом разъема XLR-4-31 для подключения стандартного (опционально) микрофона или длинного (опционально) микрофона. Динамик монитора: 8 Ом, 0,2 Вт и (2) наушники Mini Jack. Блок делегатов должен иметь светодиодный индикатор, который должен показывать речевой индикатор, индикатор питания / низкого заряда батареи и индикатор вне диапазона связи. Блок делегатов должен работать либо от блока питания (опционально), либо от литий-ионного аккумулятора (опционально). В качестве дополнительного оборудования предлагаются два типа специализированных микрофонов: стандартный тип и длинный тип. Потребность в питании должна составлять 7,4 В постоянного тока (опционально), 9 В постоянного тока (опционально), адаптер переменного тока. Делегатский блок должно весить 1,39 фунта. (630г) и должна иметь отделку: Верхняя панель: Смола ABS, серый металл, краска, полуматовая с размерами (Ш x В x Г) 8,3 x 2,6 x 6 (210 x 65,9 x 152 мм).