Product program / System Microphone / Conference

TS-811

La Unidad del Presidente estará conectada a la Unidad de Puente mediante un cable CAT5. La Unidad del Presidente contará con una tecla de voz prioritaria, que le permitirá tener prioridad sobre la Unidad del Delegado cuando haga uso de la palabra. La unidad tendrá una función de selección del idioma base/idioma de traducción. La Unidad de Coordinación debe proporcionar un terminal de entrada de micrófono usando el tipo combinado de conector XLR-4-31 para el micrófono estándar (opcional) o el micrófono largo (opcional). La Unidad de Presidencia contará con un orador monitor: 8 ohmios, 0,2 vatios y 2 (dos) minitomas para auriculares. El volumen del altavoz de monitorización y el volumen de salida de 2 auriculares deben ser ajustables.&nbsp; La Unidad del Presidente incluirá un indicador LED, que proporcionará un indicador de voz, un indicador de alimentación / indicador de batería baja y un indicador de fuera del rango de comunicación. El interruptor DIP incorporado en su parte inferior deberá permitir los siguientes ajustes: Ajuste de la operación de prioridad, ajuste del silenciamiento del timbre de prioridad, ajuste de la activación de la votación y ajuste de la operación de la tecla de voz de prioridad. La Unidad del Presidente funcionará a 24V DC, suministrada por una Unidad de Expansión. Dos tipos de micrófonos dedicados estarán disponibles como productos opcionales: el tipo estándar y el tipo largo. La Unidad del Presidente tendrá un peso de 640g (1,41 lbs.) y estará terminada: Panel superior: Resina ABS, gris metalizado, pintura, semimate con dimensiones (An x Al x Pr) 210 x 65,9 x 152 mm (8,27" x 2,59" x 5,98").

La Unidad de Presidencia será la TOA modelo TS-811.
La Unidad de Expansión será el TOA modelo TS-918.
La Unidad Puente será el TOA modelo TS-919B1/919B4.