Product program / System Microphone / Conference

TS-811

De voorzitterseenheid wordt via een CAT5-kabel met de speciale brugeenheid verbonden. De voorzitterseenheid beschikt over een prioritaire spraaksleutel, waardoor deze voorrang heeft op de gedelegeerde eenheid wanneer er wordt gesproken. De eenheid heeft een basistaal/vertalingsselectiefunctie. De voorzitterseenheid dient te voorzien in een microfooningang met het gecombineerde type XLR-4-31-aansluiting voor de (optionele) standaardmicrofoon of de (optionele) lange microfoon. De voorzitterseenheid moet een monitorluidspreker bevatten: 8 ohm, 0,2 watt en 2 (twee) mini-jacks voor de hoofdtelefoon. Het volume van de monitorluidspreker en 2 hoofdtelefoons moet instelbaar zijn.&nbsp; De voorzitterseenheid heeft een led-indicator, die een spraak-, stroom- en batterij-indicator en een indicator voor het buiten het communicatiebereik van de voorzitterseenheid bevat. De ingebouwde DIP-schakelaar aan de onderkant moet de volgende instellingen mogelijk maken: Instelling van de prioritaire bediening, instelling van de prioriteitsgeluidsgeluidsdemping, instelling van de activering van de stemming en instelling van de prioritaire spraaktoets. De voorzitterseenheid werkt op 24V DC, geleverd door een uitbreidingseenheid. Er zijn twee soorten speciale microfoons beschikbaar als optionele producten: het standaardtype en het lange type. De voorzitterseenheid weegt 640 g (1,41 lbs.) en is klaar: Top Panel: ABS-hars, grijs metallic, verf, halfmat met afmetingen (B x H x D) 210 x 65,9 x 152 mm (8,27 x 2,59 x 5,98).
De voorzitterseenheid is de TOA-model TS-811.
De uitbreidingseenheid moet het TOA-model TS-918 zijn.
De Brugseenheid zal de TOA model TS-919B1/919B4 zijn.