Product program / System Microphone / Conference

TS-811

Kompaktowy i lekkiej konstrukcji Pulpit Przewodniczącego podłączany jest za pomocą kabelka CAT5 do dedykowanego rozdzielacza sygnału. Jednostka Przewodniczącego jest wyposażona w przycisk priorytetu, który daje mu pierwszeństwo zabrania głosu przed Pulpitem Delegata (naciśnięcie przycisku priorytetu włącza gong i zastępuje pulpity Delegatów). Wyposażony w mikrofon (wyjmowany) oraz głośnik. Ponadto, Pulpit Przewodniczącego pozwala na wybór kanału języka konferencji. Po włączeniu głośnika Pulpit Przewodniczącego jest automatycznie wyłączany, aby zapobiec sprzężeniu (działa to też w drugą stronę). Jednostka posiada 1 wyjście nagrywania oraz świecący pierścień sygnalizujący używanie. Możliwość obsługi wielu Pulpitów Przewodniczącego równocześnie. Pulpit charakteryzuje się wyjątkowo łatwym podłączeniem.