Product program / System Microphone / Conference

TS-811

Подразделение Блока председателя должно осуществляться к специально предназначенному для этого мостовому блоку кабелем CAT5, снабженному ключом приоритетной речи, который позволяет ему иметь приоритет перед подразделением делегата во время выступления. Устройство должно иметь функцию выбора базового языка/языка перевода. Делегатская группа должна обеспечивать: Входной разъем микрофона с комбинированным типом разъема XLR-4-31 для подключения стандартного (опционально) микрофона или длинного (опционально) микрофона. Блок председателя должен включать мониторный динамик: 8 Ом, 0,2 Ватт и 2 (два) мини-разъема для наушников. Громкость мониторного динамика и 2 выходных наушников должна быть настраиваемой.&nbsp; Блок делегатов должен иметь светодиодный индикатор, который должен показывать речевой индикатор, индикатор питания / низкого заряда батареи и индикатор вне диапазона связи. Встроенный DIP-переключатель в нижней части должен включать следующие настройки: Установка приоритета работы, установка отключения звука приоритетного звонка, активация голосования и настройка приоритетного речевого ключа работы. Блок председателя работает от сети 24 В постоянного тока, питаемой от блока расширения. В качестве дополнительного оборудования предлагаются два типа специализированных микрофонов: стандартный тип и длинный тип. Блок председателя должен весить 640 г (1,41 фунта) и иметь отделку: Верхняя панель: Смола ABS, серый металл, краска, полуматовая с размерами (Ш x В x Г) 210 x 65,9 x 152 mm (8,27 x 2,59 x 5,98).
Блок председателя: модель TOA TS-811.
Блок расширения: модель TOA TS-918.
Мостовой блок: модель TS-919B1/919B4.