Product program / System Microphone / Conference

TS-812

Die Delegierteneinheit wird über ein CAT5-Kabel mit der speziellen Brückeneinheit verbunden und verfügt über eine Auswahlfunktion für die Ausgangssprache bzw. die Übersetzungssprache. Die Delegierteneinheit sollte einen Mikrofon-Eingang zur Verfügung stellen, der den kombinierten XLR-4-31-Anschluss für das (optionale) Standardmikrofon oder das (optionale) lange Mikrofon verwendet. Die Delegierteneinheit sollte einen Monitorlautsprecher beinhalten: 8 Ohm, 0,2 Watt und 2 (zwei) Kopfhörer-Mini-Buchsen. Die Lautstärke des Monitorlautsprechers und die Ausgangslautstärke von 2 Kopfhörern sollten einstellbar sein. Die Delegierteneinheit sollte eine LED-Anzeige enthalten, die eine Sprachanzeige, eine Stromanzeige / Anzeige für niedrigen Batteriestand und eine Anzeige für den Bereich außerhalb der Kommunikationsreichweite bereitstellt. Die Delegierteneinheit wird mit 24 V DC betrieben, der von einer Erweiterungseinheit gespeist wird. Zwei Arten von Spezialmikrofonen stehen als optionale Produkte zur Verfügung: die Standardausführung und die lange Ausführung. Die Delegierteneinheit wiegt 640 g und ihre Oberflächenbeschaffenheit sieht wie folgt aus: Oberes Bedienfeld: ABS-Harz, grau metallic, lackiert, halbmatt mit Abmessungen (B x H x T) 210 x 65,9 x 152 mm.
Die Vorsitzendeneinheit sollte das TOA-Modell TS-812 sein.
Die Erweiterungseinheit sollte das TOA-Modell TS-918 sein.
Die Brückeneinheit sollte das TOA-Modell TS-919B1/919B4 sein.
Das Mikrofon sollte das TOA-Modell TS-903/904 sein.