Product program / System Microphone / Conference

TS-812

La Unidad Delegada estará conectada a la Unidad Puente mediante un cable CAT5. La Unidad Delegada tendrá la función de selección del idioma base/idioma de traducción. La Unidad de Delegados proporcionará un terminal de entrada de micrófono utilizando el tipo combinado de conector XLR-4-31 para el micrófono estándar (opcional) o el micrófono largo (opcional). La Unidad de Delegados contará con un monitor orador: 8 ohmios, 0,2 vatios y 2 (dos) minitomas para auriculares. El volumen del altavoz de monitorización y el volumen de salida de 2 auriculares deben ser ajustables. La Unidad de Delegados incluirá un indicador LED, que proporcionará un indicador de voz, un indicador de alimentación / indicador de batería baja y un indicador de fuera del alcance de la comunicación. La Unidad Delegada operará a 24V DC, alimentada por una Unidad de Expansión. Dos tipos de micrófonos dedicados estarán disponibles como productos opcionales: el tipo estándar y el tipo largo. La Unidad de Delegados pesará 640g (1,41 lbs.) y estará terminada: Panel superior: Resina ABS, gris metalizado, pintura, semimate con dimensiones (An x Al x Pr) 210 x 65,9 x 152 mm (8,27" x 2,59" x 5,98").

La unidad del presidente será el TOA modelo TS-812.
La unidad de expansión será el modelo TOA TS-918.
La unidad de puente será el TOA modelo TS-919B1/919B4.
El micrófono será el modelo TOA TS-903/904.