Product program / System Microphone / Conference

TS-812

L'unité de délégué doit être connectée à l'unité de pont dédiée au moyen d'un câble CAT5. L'unité de délégué doit avoir une fonction de sélection de la langue de base / de la langue de traduction. L'unité de délégué doit fournir un terminal d'entrée microphone en utilisant le type combiné de connecteur XLR-4-31 pour le microphone standard (en option) ou le microphone long (en option). L'unité de délégué doit comprendre un haut-parleur de contrôle : 8 ohms, 0,2 watts et 2 (deux) mini-prises de casque. Le volume du haut-parleur du moniteur et le volume de sortie des deux écouteurs doivent être ajustables. L'unité de délégué doit comprendre un indicateur à DEL qui doit comporter un indicateur vocal, un indicateur d'alimentation / un indicateur de batterie faible et un indicateur de plage de communication hors de portée. L'unité de délégués doit fonctionner en 24 V CC, fournie par une unité d'extension. Deux types de microphones dédiés doivent être disponibles en tant que produits optionnels : le type standard et le type long. L'unité des délégués doit peser 640 g (1,41 lb) et doit être finie : Panneau supérieur : résine ABS, gris métallique, peinture, semi-mat avec dimensions (L x H x P) 210 x 65,9 x 152 mm (8,27 x 2,59 x 5,98).  L'unité de président doit être le modèle TOA TS-812. L'unité d'extension doit être le modèle TOA TS-918. L'unité de pont doit être le modèle TOA TS-919B1 / 919B4. Le microphone doit être le modèle TOA TS-903/904.