Product program / System Microphone / Conference

TS-812

De gedelegeerde eenheid wordt via een CAT5-kabel verbonden met de speciale brugeenheid. De gedelegeerde eenheid heeft een taalselectiefunctie voor de basistaal/vertaling. De delegatie-eenheid moet een microfooningang hebben met een gecombineerde XLR-4-31-aansluiting voor de (optionele) standaardmicrofoon of de (optionele) lange microfoon. De Delegate Unit moet een monitorluidspreker bevatten: 8 ohm, 0,2 watt en 2 (twee) mini-jacks voor de hoofdtelefoon. Het volume van de monitorluidspreker en 2 hoofdtelefoons moet instelbaar zijn. De gedelegeerde eenheid moet een LED-indicator bevatten, die een spraak-, stroom- en batterij-indicator en een indicator voor buiten het communicatiebereik moet weergeven. De gedelegeerde eenheid werkt op 24V DC, geleverd door een uitbreidingseenheid. Er zijn twee soorten speciale microfoons beschikbaar als optionele producten: het standaardtype en het lange type. De gedelegeerde eenheid weegt 640 g (1,41 lbs.) en is klaar: Top Panel: ABS-hars, grijs metallic, verf, halfmat met afmetingen (B x H x D) 210 x 65,9 x 152 mm (8,27 x 2,59 x 5,98).
De voorzitterseenheid moet de TOA model TS-812 zijn.
De uitbreidingseenheid moet de TOA model TS-918 zijn.
De brugeenheid moet het TOA-model TS-919B1/919B4 zijn.
De microfoon moet van het TOA-model TS-903/904 zijn.