Product program / System Microphone / Conference

TS-812

Блок делегата должен быть подключен к выделенному мостовому блоку кабелем CAT5, а также должен иметь функцию выбора базового языка/языка перевода. Блок делегата должен предусматривать: Входной разъем микрофона с комбинированным типом разъема XLR-4-31 для подключения стандартного (опционально) микрофона или длинного (опционально) микрофона. Блок делегата должен включать мониторный динамик: 8 Ом, 0,2 Ватт и 2 (два) мини-разъема для наушников. Громкость динамика монитора и 2 выходных наушников должны быть настраиваемыми. Блок делегатов должен иметь светодиодный индикатор, который должен показывать речевой индикатор, индикатор питания / низкого заряда батареи и индикатор вне диапазона связи. Блок председателя работает от сети 24 В постоянного тока, питаемой от блока расширения. В качестве дополнительного оборудования предлагаются два типа специализированных микрофонов: стандартный тип и длинный тип. Блок председателя должен весить 640 г (1,41 фунта) и иметь отделку: Верхняя панель: Смола ABS, серый металл, краска, полуматовая с размерами (Ш x В x Г) 210 x 65,9 x 152 mm (8,27 x 2,59 x 5,98).
Блок председателя: модель TOA TS-812.
Блок расширения: модель TOA TS-918.
Мостовой блок: модель TS-919B1/919B4.
Микрофон должен быть модели TOA TS-903/904.