Product program / System Component / System Manager / Central Unit

TS-820      1CE

Die Zentraleinheit soll die folgenden Funktionen umfassen: Einstellen der maximalen Anzahl der offenen Mikrofone, unterstützt eine gut organisierte Besprechung. Es können wahlweise ein, zwei, drei oder vier Personen gleichzeitig sprechen dürfen, dies vermeidet die Verwirrung, die durch das gleichzeitige Sprechen mehrerer Teilnehmer entstehen könnte. Einstellung "Sprecher Prioritäts-Modi" legt die fest, dass wenn die Sprechtasten an den Konferenzsprechstellen aktiviert werden und die Anzahl der zugelassenen Sprecher überschritten wird: Erster, Letzter oder Erste: fixe Priorität Nächste: Letzte (die erste Sprechstelle hat eine feste Priorität, für nachfolgende Sprechstellen gilt Priorität für Sprechstelle, deren Sprechtaste zuerst gedrückt wurde) Priorität hat. "Auto Mic-Off Funktion" verhindert, dass das Mikrofon versehentlich eingeschaltet bleibt. Wenn diese Funktion eingeschaltet ist, schaltet sich das Mikrofon nach 30 Sekunden Stille nach dem Drücken der Sprechtaste automatisch aus. "Installations- /Status-Test Funktion" zur Bestätigung der Kommunikation der Zentraleinheit und Sprechstellen auf einen Blick. Wenn die Funktion an der Zentraleinheit aktiviert ist, leuchten die Mikrofonanzeigen in den Vorsitzendensprechstellen / Delegiertensprechstellen auf. "Rückkopplungsunterdrückung (FBS)", die bis zu sieben Rückkopplungsfrequenzen lokalisiert und Kerbfilter einstellt, um diese zu eliminieren. Mit Hilfe einer optionalen Rack-Montagehalterung kann die Zentraleinheit in einem EIA-Standard-Geräterack (4 Höheneinheiten) montiert werden. Die Zentraleinheit bietet einen externen Mikrofoneingang (600 Ohm, -60 dBV, unsymmetrisch, Klinkenbuchse), einen AUX-Eingang (10k Ohm, -20 dBV, unsymmetrisch, Klinkenbuchse), AUX-Ausgang: (1) 10k Ohm, -20 dBV, unsymmetrisch, Klinkenbuchse, (1)10k Ohm, -10 dBV, unsymmetrisch, Cinch-Buchse und (1) Kopfhörer-Minibuchse. (1) Externer Steueranschluss (D-Sub-Anschluss 9P oder USB-B). Der optionale Infrarot-Sender/Empfänger muss an BNC-Buchsen auf der Rückseite der Zentraleinheit angeschlossen werden können. Der Lautstärkeregler für das Mikrofon der Vorsitzendensprechstelle und der Delegiertensprechstelle soll sich auf der Frontplatte befinden. Der Lautstärkeregler für den Prioritätsgong regelt die Lautstärke des Gongs, der ertönt, wenn die Prioritätssprechtaste an der Vorsitzendensprechstelle gedrückt wird und soll sich auf der Rückseite der Zentraleinheit befinden. Der Strombedarf liegt bei 100-240 VAC, 50/60 Hz, die Leistungsaufnahme bei maximal 72 W (bei Verwendung des mitgelieferten Netzteils) und der Betriebstemperaturbereich liegt bei 0°C bis 40°C.  Die Zentraleinheit wiegt 2,7 kg und besteht aus oberflächenbehandeltem Stahlblech mit schwarzer Metallic-Lackierung, halbglänzend, mit Abmessungen (B x H x T) von 361 x 122,6 x 179,8 mm.

Die Zentraleinheit soll das TOA-Modell TS-820 sein.
Die Rack-Montagehalterung soll das TOA-Modell MB-TS920 sein.
Der Infrarot-Sender/Empfänger ist das TOA-Modell TS-905 oder TS-907.