Product program / System Component / System Manager / Central Unit

TS-820      1CE

La unidad central incluirá las siguientes funcionalidades. "Configuración de número de micrófonos abiertos" para una reunión bien organizada. Se puede permitir que una, dos, tres o cuatro personas hablen en cualquier momento para evitar la confusión que podría ocasionar que varios participantes hablen al mismo tiempo. La “Función de configuración de prioridad de voz” establece la voz cuando se activan las teclas de conversación en las unidades de conferencia que exceden el número establecido de mocrófonos autorizados, la operación de ENCENDIDO / APAGADO del micrófono se puede configurar en cualquiera de los siguientes maneras: primero en entrar, primero en salir, último en entrar primero en salir o último en entrar, primero en salir después de la segunda unidad (el micrófono permanece encendido para la unidad cuya tecla de conversación se presionó por primera vez). La "Función de apagado automático del micrófono" evita dejar el micrófono encendido sin darse cuenta. Con esta función activada, el micrófono se apagará automáticamente después de un período de silencio de 30 segundos después de presionar la tecla Talk. "Función de verificación del estado de la instalación" para la confirmación de la comunicación de un vistazo. Si se activa en la unidad central, los indicadores de micrófono en las unidades presidente/delegado se iluminan. "Función de supresión de retroalimentación (FBS)" que localiza hasta siete frecuencias de retroalimentación y establece filtros notch para eliminarlas. Con el uso de un soporte de montaje en rack opcional, se puede montar en un rack de equipo estándar EIA (tamaño de 4 unidades). La unidad central proporcionará una entrada de micrófono externo (600 ohmios, -60 dBV, no balanceado, conector telefónico), una entrada auxiliar (10k ohmios, -20 dBV, no balanceado, conector telefónico), salidas auxiliares: (1) 10k ohmios, - 20 dBV, no balanceado, conector telefónico, (1) 10k ohmios, -10 dBV, no balanceado, conector RCA y (1) mini conector para auriculares. (1) Terminal de control externo (conector D-sub 9P o USB-B). El transmisor / receptor de infrarrojos opcional se puede conectar a las tomas BNC del panel posterior. El control de volumen del habla ajusta el volumen del micrófono de la unidad presidente y la unidad delegado y se ubicará en el panel frontal. El control de volumen del timbre de prioridad ajusta el volumen de salida del tono del timbre que suena cuando se presiona la tecla de voz prioritaria en la unidad central, que se ubicará en el panel posterior. El requerimiento de energía debe ser de 100-240 VCA, 50/60 Hz, consumo máximo de energía de 72 W (usando la fuente de alimentación de CA provista) y el rango de temperatura de operación debe ser de 0 ° C a 40 ° C (32 ° F a 104 ° F) . La unidad central pesará 2.7 kg y estará construida con una placa de acero tratada superficialmente con pintura metálica negra, acabado semibrillante con dimensiones (An x Al x Pr) de 361 x 122.6 x 179.8 mm (14.21 "x 4.83 "x 7.08"). La unidad central será el modelo TOA TS-820. El soporte de montaje en rack será el modelo TOA MB-TS920. El transmisor/receptor infrarrojo será el modelo TOA TS-905 o TS-907.