Product program / System Microphone / Conference

TS-821      Y

Die Vorsitzendensprechstelle muss über eine Prioritätssprechtaste verfügen, die es ihr ermöglicht, beim Sprechen Priorität vor der Delegiertensprechstelle zu haben. Die Vorsitzendensprechstelle muss einen Mikrofoneingang mit einem kombinierten XLR-4-31-Anschluss, für ein Standard-Schwanenhals-Mikrofon (optional) oder langes Schwanenhals-Mikrofon (optional) haben. Die Vorsitzendensprechstelle soll einen Monitorlautsprecher: 8 Ohm, 0,2 Watt und zwei Kopfhörer-3,5mm Mini-Klinkenbuchsen enthalten. Die Lautstärke des Monitorlautsprechers und der zwei Kopfhörerausgänge soll einstellbar sein. Die Sprechstelle ist mit einer LED-Anzeige ausgestattet, die die Sprechbereitschaft, die Betriebsanzeige, die verbleibende Akkuleistung und eine Überschreitung des Kommunikationsbereichs zur Zentraleinheit darstellt. Ein eingebauter DIP-Schalter an der Unterseite ermöglicht die folgenden Einstellungen: Prioritätsfunktion, Stummschaltung des Signaltons und Funktion der Priorität-Sprechtaste. Die Sprechstelle wird mit 7,2 V Gleichstrom (bei Verwendung des optionalen Lithium-Ionen-Akkus) oder 9 V Gleichstrom (bei Verwendung des optionalen Netzteils) betrieben. Zwei Typen von dedizierten Mikrofonen sollen als optionale Produkte erhältlich sein: ein Standardtyp (kurz) und ein langer Typ. Die Vorsitzendensprechstelle hat ein Gewicht von 550g und ein Gehäuse aus schwarzem Polykarbonat-Kunstharz, mit den Abmessungen (B x H x T) 205,7 x 70,3 x 164,2 mm.

Die Vorsitzendensprechstelle ist das TOA-Modell TS-821.
Das Standard-Schwanenhals-Mikrofon soll das TOA-Modell TS-923 sein.
Das lange Schwanenhals-Mikrofon soll das TOA-Modell TS-924 sein.
Das AC-Netzteil soll das TOA-Modell AD-0910 sein.
Der Lithium-Ionen-Akku soll das TOA-Modell BP-900A sein.