Product program / System Microphone / Conference

TS-821      Y

Pulpit przewodniczącego wyposażony będzie w przycisk priorytetu, który będzie umożliwiał przejęcie rozgłaszania od aktualnie włączonych pulpitów delegatów. Pulpit będzie posiadał funkcję wyboru języka podstawowego lub tłumaczenia. Pulpit posiadać będzie wejście mikrofonowe w formie konektora typu XLR-4-31, który posłuży do przyłączenia mikrofonu na gęsiej szyjce. Pulpit wyposażony będzie w głośnik odsłuchowy o mocy 0.2W (8 Ohm) oraz dwa niezależne wyjścia słuchawkowe na konektorach Mini-Jack. Poziom wyjścia głośnika i słuchawek regulowany będzie niezależnie.  Pulpit delegata będzie posiadać sygnalizatory LED, które wskazują stan mikrofonu, baterii oraz komunikacji. W podstawie obudowy pulpitu znajdzie się DIP-switch, za pomocą którego będzie można dokonać nastaw: priorytetu, gongu oraz głosowania. Pulpit zasilany będzie napięciem stałym 7.2V DC dostarczanym z akumulatora Li-Ion lub 9V DC z zewnętrznego wyświetlacza. Dostępne będą dwa typy mikrofonu na gęsiej szyjce dedykowanego do pracy z pulpitem. Urządzenie zamknięte będzie w obudowie o wymiarach (W x H x D) 205.7 x 70.3 x 164.2 mm (8.10 x 2.77 x 6.46) i wadze 550g (1.21 lbs.).