Product program / System Microphone / Conference

TS-822      Y

Die Delegiertensprechstelle muss einen Mikrofoneingang mit einem kombinierten XLR-4-31-Anschluss für ein Standard-Schwanenhals-Mikrofon (optional) oder langes Schwanenhals-Mikrofon (optional) bieten. Die Delegiertensprechstelle soll einen Monitorlautsprecher: 8 Ohm, 0,2 Watt und zwei Kopfhörer-3,5mm Mini-Klinkenbuchsen enthalten. Die Lautstärke des Monitorlautsprechers und der zwei Kopfhörerausgänge soll einstellbar sein. Die Sprechstelle ist mit einer LED-Anzeige ausgestattet, die die Sprechbereitschaft, die Betriebsanzeige, die verbleibende Akkuleistung und eine Überschreitung des Kommunikationsbereichs zur Zentraleinheit darstellt. Die Delegiertensprechstelle wird mit 7,2 V Gleichstrom (bei Verwendung des optionalen Lithium-Ionen-Akkus) oder 9 V Gleichstrom (bei Verwendung des optionalen AC-Netzteils) betrieben. Zwei Arten von dedizierten Mikrofonen sollen als optionale Produkte erhältlich sein: ein Standardtyp (kurz) und ein langer Typ. Die Delegiertensprechstelle hat ein Gewicht von 550g und ein Gehäuse aus schwarzem Polykarbonat-Kunstharz, mit den Abmessungen (B x H x T) 205,7 x 70,3 x 164,2 mm.

Die Delegiertensprechstelle ist das TOA-Modell TS-822. 
Das Standard-Schwanenhals-Mikrofon soll das TOA-Modell TS-923 sein.
Das lange Schwanenhals-Mikrofon soll das TOA-Modell TS-924 sein.
Das AC-Netzteil soll das TOA-Modell AD-0910 sein.
Der Lithium-Ionen-Akku soll das TOA-Modell BP-900A sein.