Product program / System Microphone / Conference

TS-822      Y

La unidad delegado proporcionará una entrada de micrófono utilizando el tipo combinado de conector XLR-4-31 para el micrófono estándar (opcional) o el micrófono largo (opcional). La unidad delegado incluirá un altavoz monitor: 8 ohmios, 0,2 vatios y 2 miniclavijas para auriculares. El volumen del altavoz monitor y el volumen de salida de los 2 auriculares serán ajustables. La unidad delegado incluirá un indicador LED, que proporcionará un indicador de voz, indicador de energía/indicador de batería baja e indicador de rango de comunicación. La unidad delegado operará con 7.2V DC (usando la batería opcional de iones de litio) o 9V DC (usando la fuente de alimentación de CA opcional). Dos tipos de micrófonos estarán disponibles como productos opcionales: el tipo estándar y el tipo largo. La unidad delegado pesará 550 gr. Y su acabado será: Estuche: resina de PC, negra con dimensiones (An x Al x Pr) 205.7 x 70.3 x 164.2 mm (8.10 "x 2.77" x 6.46 "). La unidad delegado será el modelo TOA TS-822. El micrófono estándar será el modelo TOA TS-923. El micrófono largo será el modelo TOA TS-924. La fuente de alimentación de CA será el modelo TOA AD-0910. La bateria de iones de litio será el modelo TOA BP-900A.