Product program / System Microphone / Conference

TS-822      Y

L’unité déléguée doit fournir un terminal d’entrée microphone à l’aide du type combiné de connecteur XLR-4-31 pour le microphone standard (facultatif) ou le microphone long (facultatif). L’unité déléguée doit comprendre un haut-parleur de moniteur : 8 ohm, 0,2 watt et 2 (deux) casque Mini Jacks. Le volume du haut-parleur du moniteur et le volume de sortie de 2 écouteurs doivent être réglables. L’unité déléguée comprend un indicateur LED, qui doit fournir un indicateur de parole, un indicateur d’alimentation/ un indicateur de batterie faible et un indicateur hors plage de communication. L’unité déléguée fonctionne sur le courant d’accès courant alternatif 7.2V (à l’aide de la batterie lithium-ion en option) ou le courant alternatif 9V (à l’aide de l’alimentation électrique ac en option).  Deux types de microphones dédiés doivent être disponibles en option : le type standard et le type long. L’unité déléguée pèse 550 g (1,21 lb) et est terminée : Case : résine PC, noir avec dimensions (W x H x D) 205,7 x 70,3 x 164,2 mm (8,10 » x 2,77 » x 6,46 »).  L’unité déléguée est le modèle TS-822 du TOA. Le microphone standard doit être le modèle TOA TS-923. Le microphone long doit être le modèle TOA TS-924. L’alimentation en électricité est le modèle TOA AD-0910. La batterie lithium-ion doit être le modèle TOA BP-900A.