Product program / System Microphone / Conference

TS-822      Y

Делегатский блок должен иметь входной микрофонный терминал с комбинированным типом разъема XLR-4-31 для (дополнительного) стандартного микрофона или (дополнительного) длинного микрофона. Делегатский блок должен включать мониторный динамик: 8 Ом, 0,2 Вт и 2 (два) миниджека для наушников. Громкость динамика монитора и громкость выхода на 2 наушника должны регулироваться. Блок делегата должен включать светодиодный индикатор, который должен обеспечивать индикацию речи, индикатор питания / индикатор низкого заряда батареи и индикатор выхода за пределы диапазона связи. Делегатский блок должен работать от постоянного тока 7,2 В (при использовании дополнительной литий-ионной батареи) или постоянного тока 9 В (при использовании дополнительного источника питания переменного тока).  В качестве дополнительных изделий должны быть доступны два типа специальных микрофонов: стандартный тип и длинный тип. Делегатское устройство должно весить 550 г (1,21 фунта) и быть законченным: Корпус: смола PC, черный с размерами (Ш x В x Г) 205,7 x 70,3 x 164,2 мм (8,10" x 2,77" x 6,46").  Делегатский блок должен быть TOA модели TS-822. Стандартный микрофон должен быть TOA модели TS-923. Длинный микрофон должен быть модели TOA TS-924. Источник питания переменного тока должен быть моделью TOA AD-0910. Литий-ионная батарея должна быть модели TOA BP-900A.