Product program / System Microphone / Conference

TS-903

Schwanenhalsmikrofon mit rotem Leuchtring zur Anzeige der Sprechfreigabe, mit abnehmbarem Wind-/Poppschutz. 4-poliger XLR-Stecker zum Anschluss an die Delegierten- und Vorsitzendeneinheiten der Infrarot-Konferenzsysteme TS-800 und TS-900.
  Empfindlichkeit: –37 dB (1 kHz, 0 dB = 1 V/Pa)
Übertragungsbereich: 100 Hz - 13 kHz
Farbe: schwarz
Länge: 368 mm
Gewicht: 90 g
  Fabrikat: TOA
Typ: TS-903