Product program / System Component / Accessory

TS-905    CE

Infrarot-Transceiver zum Senden und Empfangen der Sprach- und Datenübertragungen der Infrarot-Konferenzsysteme TS-800, TS-900, TS-820 und TS-920 im eleganten halbkugelförmigen Design. Abdeckung zur Filterung von Störstrahlung. Sehr weiter Sende-/Empfangswinkel durch speziell angeordnete Sende- und Empfangselemente. Für den mobilen Betrieb kann der Transceiver auf gewöhnlichen Mikrofonstativen befestigt werden.  Montageplatte, Mikrofonstativ-Halterung sowie drei Schrauben im Lieferumfang.
  Sende-/Empfangswinkel: 360° horizontal, 150° vertikal
Sende-/Empfangsradius: 7 m
Abmessungen (Ø x H): 120 x 71,3 mm
Gewicht: 230 g (ohne Zubehör)

Der Infrarot-Sender/Empfänger soll das TOA-Modell TS-905 sein.