Product program / System Component / Accessory

TS-905    CE

La Unidad de Transmisión/Recepción de Infrarrojos deberá incluir la siguiente funcionalidad: Facilita la comunicación inalámbrica entre la Unidad del Presidente y la Unidad del Delegado. La Unidad de Transmisión/Recepción de Infrarrojos se conecta a la Unidad Central mediante un cable coaxial. Los tipos de cable coaxial compatibles deben incluir: RG-59/U, RG-6/U y RG-11/U. La unidad de transmisor/receptor de infrarrojos puede montarse utilizando las siguientes configuraciones: Montado en el techo, en la pared utilizando el soporte de montaje suministrado o montado en un soporte de micrófono opcional utilizando el soporte de montaje de soporte suministrado. El tamaño opcional de la rosca de montaje del soporte del micrófono debe ser W 5/16. El requerimiento de energía será de 24VDC, con un máximo de 100 mA suministrados desde la Unidad Central a través del cable coaxial. La Unidad de Transmisión/Recepción de Infrarrojos debe pesar 230 g (0,5 lbs) y debe ser construida de: La cúpula debe ser de resina PC, filtro de corte ligero visible. Base: Resina ABS, negra con dimensiones&nbsp; 4,72" diámetro (120mm) x&nbsp; 2,8" altura (71,3mm).