Product program / System Component / Accessory

TS-905    CE

L’unité émetteur/récepteur infrarouge facilite la communication entre l’unité présidente et l’unité déléguée. L’unité émetteur/récepteur infrarouge se connecte à l’unité centrale via un câble coaxial. Les types de câble coaxial compatibles incluront : RG-59/U, RG-6/U et RG-11/U. L’unité émetteur/récepteur infrarouge peut être installée dans les configurations suivantes : montage au plafond, montage mural à l’aide du support de montage fourni ou installation sur un pied de microphone en option à l’aide du support de montage sur pied fourni. La taille de filetage du montage sur pied de microphone disponible en option sera W 5/16. La puissance requise sera 24 VCC, maximum 100 mA alimentés depuis l’unité centrale, via le câble coaxial. L’unité émetteur/récepteur infrarouge pèsera 230 g et sera composée d’un dôme en résine PC, filtre coupe-lumière visible. Base : résine ABS, noire, dans des dimensions de &nbsp;120 mm de diamètres x&nbsp; 71,3 mm de hauteur.