Product program / System Component / Accessory

TS-905    CE

De infraroodzender/ontvangerunit moet de volgende functionaliteit bevatten: Vergemakkelijkt de draadloze communicatie tussen de voorzitterseenheid en de gedelegeerde eenheid. De infrarood zender/ontvanger wordt met behulp van een coaxkabel aangesloten op de centrale eenheid. Compatibele coaxiale kabeltypen omvatten: RG-59/U, RG-6/U en RG-11/U. De infrarood zender/ontvanger kan met de volgende configuraties worden gemonteerd: Plafondmontage, wandmontage met de bijgeleverde montagebeugel of montage op een optionele microfoonstandaard met de bijgeleverde montagebeugel. De optionele schroefdraadgrootte van de optionele microfoonstandaard is W 5/16. Het benodigde vermogen bedraagt 24 VDC, maximaal 100 mA geleverd door de centrale eenheid via de coaxiale kabel. De infraroodzender/ontvangerunit moet 230 g (0,5 lbs) wegen en moet zijn opgebouwd uit: De koepel moet bestaan uit PC-hars, zichtbaar licht gesneden filter. Basis: ABS-hars, zwart met afmetingen&nbsp; 120 mm diameter (4,72”) x&nbsp; 71,3 mm hoogte (2,8”).