Product program / System Component / Accessory

TS-905    CE

Блок инфракрасного передатчика/приемника должен включать следующие функции: Обеспечивает беспроводную связь между блоком председателя и блоком делегатов. Блок инфракрасного передатчика/приемника подключается к центральному блоку с помощью коаксиального кабеля. Совместимые типы коаксиального кабеля должны включать: RG-59/U, RG-6/U и RG-11/U. Блок инфракрасного передатчика/приемника может быть установлен в следующих конфигурациях: Потолочное крепление, настенное крепление с помощью прилагаемого монтажного кронштейна или крепление к дополнительной микрофонной стойке с помощью прилагаемого монтажного кронштейна. Размер резьбы для крепления дополнительной микрофонной стойки должен быть W 5/16. Питание должно быть 24 В постоянного тока, максимум 100 мА, подаваемое от центрального блока по коаксиальному кабелю. Блок инфракрасного передатчика/приемника должен весить 0,5 фунта (230 г) и должен быть изготовлен из: Купол должен быть изготовлен из смолы PC, фильтр отсечки видимого света. Основание: ABS-смола, черного цвета, размеры 4,72" диаметр (120 мм) x 2,8" высота (71,3 мм).  Инфракрасный передатчик/приемник должен быть модели TS-905 компании TOA.