Product program / System Component / Accessory

TS-907

Infrarot-Transceiver zum Senden und Empfangen der Sprach- und Datenübertragungen der Infrarot-Konferenzsysteme TS-800, TS-900, TS-820 und TS-920 im eleganten halbkugelförmigen Design. Abdeckung zur Filterung von Störstrahlung. Erhöhte Empfindlichkeit und Strahlungsleistung für die Installation an hohen Decken. Für den mobilen Betrieb kann der Transceiver auf gewöhnlichen Mikrofonstativen befestigt werden.Montageplatte, Mikrofonstativ-Halterung sowie drei Schrauben im Lieferumfang.
  Sende-/Empfangswinkel: 360° horizontal, 90° vertikal
Sende-/Empfangsradius: 9 m
Abmessungen (Ø x H): 120 x 71,3 mm
Gewicht: 230 g (ohne Zubehör)

Der Infrarot-Sender/Empfänger soll das TOA-Modell TS-907 sein.